3.1 Покрытие проезжей части

3.1.1 Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной [Правилами](https://internet.garant.ru/#/document/5181432/entry/1010) дорожного движения скоростью.

Предельно допустимые повреждения покрытия, а также сроки их ликвидации приведены в таблице 1.

**Таблица 1**

┌────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┐

│Группа дорог и улиц по их│Повреждения на 1000│Сроки ликвидации пов-│

│транспортно-эксплуатационным│м2 покрытия, м2, не│реждений, сут, не│

│характеристикам │более │более │

├────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤

│ [А](https://internet.garant.ru/#/document/1352114/entry/101) │ 0,3(1,5) │ 5 │

├────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤

│ Б │ 1,5(3,5) │ 7 │

├────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤

│ В │ 2,5(7,0) │ 10 │

├────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┤

│**Примечания** │

│1 В скобках приведены значения повреждений для весеннего периода │

│2 Сроки ликвидации повреждений указаны для строительного сезона, опре-│

│деляемого погодно-климатическими условиями, приведенными в [СНиП 3.06.03](https://internet.garant.ru/#/document/2306218/entry/0)│

│по конкретным видам работ │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.1.2 Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.

3.1.3 Ровность покрытия проезжей части должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2.